**WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDÓW**

|  |
| --- |
| **Posiadanie potwierdzeń dotyczących aktualnego badania i sprawności niżej wymienionych instalacji oraz sprzętu p.poż.:** |
| a | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowegodata ostatniej aktualizacji | 30.03.2019 r.- sortownia, kompostownia- składowisko- magazyn surowców wtórnych- wiata i plac składowy- budynek administracyjno-socjalny |
| b | Instalacja elektryczna (w tym w zakresie rezystancji)data ostatniego badania | 25.11.2019 r. |
| c | Instalacja odgromowadata ostatniego badania | 25.11.2019 r. |
| d | Sprzęt p.poż.:data ostatniego badania | 18.09.2019 r. |
| e | Instalacja kominowadata ostatniego badania | 25.11.2019 r. |

Wydajność hydrantów 10,3 – 11,0 dm3/s

Ilość hydrantów 6 szt. zewnętrznych, 7 szt. zewnętrznych.