**WYKAZ PRZEPROWADZONYCH PRZEGLĄDÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Posiadanie potwierdzeń dotyczących aktualnego badania i sprawności niżej wymienionych instalacji oraz sprzętu p.poż.:** | | |
| a | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego  data ostatniej aktualizacji | 30.03.2019 r.  - sortownia, kompostownia  - składowisko  - magazyn surowców wtórnych  - wiata i plac składowy  - budynek administracyjno-socjalny |
| b | Instalacja elektryczna (w tym w zakresie rezystancji)  data ostatniego badania | 25.11.2019 r. |
| c | Instalacja odgromowa  data ostatniego badania | 25.11.2019 r. |
| d | Sprzęt p.poż.:  data ostatniego badania | 18.09.2019 r. |
| e | Instalacja kominowa  data ostatniego badania | 25.11.2019 r. |

Wydajność hydrantów 10,3 – 11,0 dm3/s

Ilość hydrantów 6 szt. zewnętrznych, 7 szt. zewnętrznych.